		2014. 11.04(화) 석간용
		이 보도자료는 2014년 11월 4일 오전 6:00부터 보도할 수 있습니다.
								보도자료
담당부서 : 도시안전실 도로시설과							도로시설과장	이용심	2133-1650
							일반교량팀장	정회평	2133-1656
							담 당 자	엄기영	2133-1681
서부도로사업소 시설보수과 사진없음 □ 사진있음 ▣ 매수 : 5매							서부도로사업소장	김만수	300-8300
							시설보수과장	신동헌	300-8370
							공사 담당자	이종욱	300-8374
36년 된 '염천교' 안전등급 D등급→B등급 상향 - '78년 준공된 '염천교' 안전등급 D, 보수공사로 B등급으로 상향 - '11년 정밀안전진단 결과 D등급 판정, 재난안전위험시설로 지정 - 2년간의 보수공사 마치고, 올 10월 정밀안전진단 결과 B등급 조정 - 안전관리 집중관리 대상에서 해제, 통제됐던 1개 차로도 통행 재개 - 시설물 노후화로 인해 예방적 관리가 중요, 선제적 대응체계 구축

□ 지난 1978년 준공되어 안전등급 D등급이었던 염천교가 2년간의 보수공사를 마치고 안전등급 B등급으로 상향조정 됐다.

□ 염천교는 지난 '11년 정밀안전진단 결과 시설물 노후화로 인해 안전등급 D급을 판정받아 서울시에선 '12년 7월에 실시설계 등 긴급 보수보강 작업을 시작, '13년 8월부터 '14년 8월까지 총 15억 원을 들여 보수・보강 공사를 마친 상태다.

□ 우선 강재 부식으로 인해 안전성에 가장 문제가 됐던 서부역・중림동 방향 스틸박스 거더를 철거하여 스틸 플레이트 거더 교량으로 교체하고, 노후 된 콘크리트 바닥판도 교체했다. 또, 보도로 이용하던 스틸박스(숭례문 방향)는 용접 보수, 철판 보강・도장 등으로 성능을 회복시켰다.

□ 또한, 빗물이 아래로 흐르면 교량 바닥판 아래에 백태(내부에 스며든 우수가 콘크리트를 변화시켜 표면에 백색으로 나타나는 현상)등이 생겨 구조물 손상이 우려됨에 따라 시는 전체 포장공사를 실시하고 파손된 신축이음장치도 새로 교체했다.

□ 시는 2년간의 보수공사를 완료하고 올해 10월 염천교에 대한 정밀안전진단을 실시했으며, 진단 결과 시특법상 안전등급 B등급으로 상향조정 됐다고 밝혔다.

※ 시특법상 안전등급 'B'등급 및 'D'등급 관리기준

- B등급 : 경미한 손상의 양호한 상태

- D등급 : 주요부재에 결함이 발생한 상태로 긴급한 보수보강 및 사용제한 여부 판단이 필요한 상태

□ 특히 그동안 안전상의 이유로 인해 서부역・중림동 방향으로 통제됐던 1차로의 통행을 재개하여 현재 왕복 7개 차로로 운영 중이다. 또, 재난위험시설 지정 해제도 진행 중이어서 안전관리 집중관리 대상에서도 해제된다.

□ 조성일 서울시 도시안전실장은 "시설물 노후화가 급격히 진행됨에 따라 시설물 안전관리의 예방적 관리가 중요해졌다"며, "선제적 대응체계 구축을 통해 시설물 노후화에 적극 대비해 나갈 것"이라고 말했다.

※별첨 : 사진자료

붙임		보수공사 전후 사진

공사 전

공사 후

공사 전(강박스 내부)

공사 후(박스거더 설치 후)